
Capteur de porte



Local technique

Capteur de présence

Soufflerie

Eolienne

Girouette

Batterie

Raspberry PI


Carte électronique d’acquisition

RS232

Interface de commande

Consigne 0-10 v

Capteur de porte



Câblage Ethernet

Port COM

Serveur MySQL

2 x 6V

Interface de gestion de la soufflerie

Page web de supervision

